
Instalacja:
Instalacje należy rozpocząć po zapisaniu przesłanego pliku na dysku komputera.
Podczas instalacji należy podać numer seryjny (Serial No.: latsthermav).

Zmiana języka:
Plik tłumaczenia "Polski.ini" należy umieścić w bazie językowej dopiero po zainstalowaniu programu.
Przykładowa ścieżka skopiowania pliku to C:\Program Files\LGE\LATS-ThermaV\Language.
Po skopiowaniu pliku należy uruchomić program i z górnego MENU wybrać zakładkę
Language/User setting, wskazać skopiowany plik "Polski.ini" i  kliknąć Otwórz.
